ПРОЕКТ
Собрание депутатов Новоржевского муниципального округа
______________________________________________________________

РЕШЕНИЕ № 

    от ….. 2025 года
(принято на … очередной сессии 
           первого созыва)
               г. Новоржев


Об утверждении проекта планировки территории 
граница населенного пункта д. Орша 
Новоржевского муниципального округа


       В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Новоржевского муниципального округа, Собрание депутатов Новоржевского муниципального округа РЕШИЛО:
         1. Утвердить проект планировки территории граница населенного пункта д. Орша Новоржевского муниципального округа  согласно приложению 1 к настоящему решению.
         2. Отделу ЖКХ, градостроительства, архитектуры и благоустройства Администрации Новоржевского муниципального округа направить настоящее решение в адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области в течение пяти рабочих дней со дня регистрации.
        3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
        4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании "Нормативные правовые акты Псковской области" (pravo.pskov.ru) и разместить на официальном сайте Новоржевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (novorzhev.gosuslugi.ru).


Председатель Собрания депутатов 
Новоржевского муниципального округа                                     В.А. Меркулова


Глава Новоржевского муниципального округа                          Л.М. Трифонова

Согласовано:
Заместитель Главы Администрации 
Новоржевского муниципального округа 
по ЖКХ, дорожной деятельности, архитектуре, 
градостроительству, транспорту и связи                                       Д.А. Тимофеев

Консультант по юридическим вопросам 
Управления делами Администрации 
Новоржевского муниципального округа                                     Е.А. Тимофеева

Проект подготовил:
Начальник отдела ЖКХ, градостроительства, 
архитектуры и благоустройства Администрации 
Новоржевского муниципального округа                                      Н.О. Васильева































Приложение 
к решению Собрания депутатов 
Новоржевского муниципального округа 
от ______________ № ______



ИП Воробьев В. В.
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ПОЛОЖЕНИЕ
[bookmark: OLE_LINK1]о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории.

«Проект планировки территории для земельного участка (КН квартала ЗУ 60:10:0140101) граница населенного пункта д. Орша Новоржевского муниципального округа» разработан в 2025 г. ИП Воробьев В.В. в соответствии муниципальным контрактом от 20.05.2025 г. № 0157600002225000039 и техническим заданием к нему.

2.   Характеристики планируемого развития территории.

	№ п/п
	Параметры
	Единица измерения
	Количество

	1
	Площадь территории проектирования
	га
	10.9282

	1.1
	Площадь формируемых земельных участков
	м2
	83028

	1.2
	Площадь земельных участок стоящих на ГКУ
	м2
	-

	1.3
	Площадь уточняемых земельных участков
	м2
	-



3. Жилая застройка.
В границах территории проектирования предполагается разместить 12 участков для индивидуальных жилых домов, 4 участка для многоквартирной жилой застройки, 1 участок под магазин, 1 земельный участок для благоустройства территории, 1 земельный участок для размещения гостиницы, 1 земельный участок для размещения автозаправочной станции, 1 земельный участок для общего пользования, 1 земельный участок для размещения спортивной площадки.

Таблица 3. Параметры элементов планировочной структуры для индивидуальной жилой застройки.

	Номер квартала
	Кол-во образуемых земельных участков для ИЖС (шт/площадь)
	Кол-во земельных участков стоящих на ГКУ
	Площадь земельных участков стоящих на ГКУ,
га
	Общая площадь земельных участков  для ИЖС, га

	1
	12/8,30
	3
	-
	-



Многоквартирная жилая застройка
	
	
	
	
	


	Номер квартала
	Номер жилого дома/номер участка
	Площадь
участка (кв.м.)
	Количество квартир
(шт.)
	Количество жителей

	1
	1/ЗУ19
	4265
	42
	126

	1
	2/ЗУ18
	4264
	42
	126

	1
	3/ЗУ16
	3959
	42
	126

	1
	4/ЗУ15
	3542
	42
	126



4. Население.
Существующее положение:
В настоящее время территория проектирования не застроена.
Проектные предложения: при применении коэффициента семейственности 3,0 проектная численность населения составит:
- на вновь образуемых земельных участка для индивидуальной жилой застройки – 36 человек, 
- на вновь образуемых земельных участка для многоэтажной жилой застройки – 504 человека,
- на ранее предоставленных земельных участках – 0 человек
- общая численность населения на территории проектирования- 540 человек.
Проектные предложения соответствуют Постановлению Правительства Псковской области от 20.12.2024 №474 «О региональных нормативах градостроительного проектирования Псковской области» (коэффициент застройки (Кз) должен составлять не более 0,4, показатели плотности жилой застройки (Кпз) – 0,08.) 
Показатель жилищной обеспеченности составляет 30 кв.м. на 1 человека, при нормативе  30 кв.м. (согласно постановлению Правительства Псковской области от 20.12.2024  №474 «О региональных нормативах градостроительного проектирования Псковской области»)

5. Объекты общественно-делового назначения
Существующее положение: в настоящее время объекты общественно-делового назначения на территории проектирования отсутствуют.
Проектные предложения:
На территории проектирования планируется к размещению:
	№ квартала
	Наименование объекта
	Характеристика
	Площадь земельного участка
(кв.м.)

	1
	Магазин
	Продовольственный магазин
	2781

	1
	Гостиница
	-
	10848

	1
	Объект дорожного сервиса
	Автозаправочная станция
	10000



6.Объекты для обеспечения правопорядка
Существующее положение: в настоящее время объекты общественно-делового назначения на территории проектирования отсутствуют.
Проектные предложения:
На территории проектирования не планируется размещение объектов для обеспечения правопорядка

7. Объекты спортивного назначения.
Существующее положение: в настоящее время объекты спортивного назначения на территории проектирования отсутствуют.
Проектные предложения: Настоящим проектом планировки предполагается размещение следующих спортивных объектов:
	№ квартала
	Наименование объекта
	Характеристика
	Площадь земельного участка
(кв.м.)

	1
	Площадки для занятий спортом
	Размещение площадок для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе
	1073


8.Объекты улично-дорожной сети.
Улично-дорожная сеть выполнена в соответствии с генеральным планом Верхнянской волости Новоржеского района Псковской области. 
Ширина проезжей части улично-дорожной сети составляет от 11 до 13 метров, общая протяженность 1,076 км. 
Тротуары, в основном, располагаются с одно стороны проезжей части.
Покрытие предлагается выполнить из асфальтобетонного покрытия.

Характеристика улично-дорожной сети
	
	


	Наименование улицы
	Протяженность

	Новая 1
	1076


	
	


9.Устройство парковочных мест

Хранение личного автотранспорта планируется на собственных земельных участках. В зонах общественно-делового назначения создаются наземные парковочные места непосредственно при проектировании объекта.

10.Общественный транспорт

Проектом планировки  не предусматривается размещение автобусных остановок.

11.Образование 
Настоящим проектом планировки, не планируется размещение объектов образования

Инженерная инфраструктура.

1. Водоснабжение
Существующее положение: 
В настоящий момент сети централизованного водоснабжения на территории проектирования отсутствуют. 
Проектные предложения:  В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2130 (ред. от 27.06.2024) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации" заявители непосредственно обращаются в ресурсоснабжающую организацию для заключения договора.
В качестве альтернативного источника водоснабжения возможно устройство индивидуальных скважин.

Таблица 5.     Расход воды

	Наименование
	Расход по нормативу (л/сутки)
	Проектный расход
(л/сутки)
	Наименование нормативного документа

	Расход на одного человека для жилых зданий(с водопроводом, канализацией, и ваннами)
	160
	86400
	Постановлению Правительства Псковской области от 20.12.2024 №474 «О региональных нормативах градостроительного проектирования Псковской области»

	Наружное пожаротушение
	10
	5400
	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования к пожарной безопасности.

	Полив
	50
	1800
	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84»


	Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы
	20%
	18720
	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84»


	Итого (л)
	
	112320
	



2. Водоотведение
Существующее положение: 
В настоящий момент сети централизованного водоотведения на территории проектирования отсутствуют.
Проектное предложения: В соответствии с Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2130 (ред. от 27.06.2024) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации" заявители непосредственно обращаются в ресурсоснабжающую организацию для заключения договора.
В качестве альтернативного способа отвода канализационных вод, возможно применение индивидуальных септиков. Вывоз стоков необходимо осуществлять специальным транспортом, до места переработки и утилизации.
Расчетное суточное водоотведение сточных вод необходимо принять в том же объеме, что и водопотребление.

3. Водоотведение поверхностных вод.
Для отведения поверхностных вод с территории проектироваться, необходимо устройство открытых водоотводных канав, расположенных вдоль автомобильных дорог и  границ земельных участков.

4. Теплоснабжение.
Существующее положение: 
В настоящий момент сети теплоснабжения на территории проектирования отсутствуют.
Проектные предложения: В настоящий момент подключение к  сетям теплоснабжения осуществить от котельной  №10 по адресу: Псковская область, р-н Новоржевский, СП "Оршанская волость", д. Орша, ул. Мелиораторов, д. б/н
Объекты индивидуальной жилой застройки, и магазины,  будут использовать индивидуальные источники теплоснабжения. 
5. Электроснабжение.
Существующее положение: 
В настоящее время на территории проектирования проходят линия электропередач 10кВт.
Проектные предложения:
Согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» выполнен расчет электрических нагрузок.

	Наименование объекта
	Количество
	Электрическая нагрузка на ед. измерения (кВТ)

	Жилой дом
	12
	180

	Магазин
	23
	23

	Гостиница (на 100 мест)
	1
	46

	Многоквартирный жилой дом
	327,60
	327,60

	Итого (кВа)
	
	576,60



Для обеспечения необходимым объемом электроэнергии, проектируемую территорию необходимо:
Строительство 3 трансформаторных подстанций  10/0,4 кВ с расчетной мощностью не менее чем 250 кВА
Строительство воздушной линии 0,4 кВ, непосредственно по территории проектирования до конечных потребителей.
Подвод электроэнергии к жилым домам предусмотреть воздушными линиями 0,4 кВ, с изолированным проводом СИП-2
При строительстве воздушной линии 0,4 кВ предусмотреть устройство наружного освещения.
Более детальная схема электроснабжения проектируемой территории будет производиться на стадии рабочего проектирования.

6. Газоснабжение.
Существующее положение: 
На территории проектирования объекты газоснабжения отсутствуют.
Проектные предложения:
В связи с отсутствием технических условий, местоположение проектируемого газопровода уточняется индивидуально.

7.Сети связи.
Существующее положение: 
Проектируемая территория находится в зоне действия мобильной связи.
Проектные предложения: 
Для подключения интернета, телевидения и радиовещания предлагается использование мобильной связи.
	
Таблица 1. Показатели элементов планировочной структуры:

	№ квартала
	Площадь (га)
	Основной тип застройки
	Сопутствующий элемент застройки

	I
	10.9282
	Индивидуальная жилая застройка, Многоквартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения
	Зона объектов улично-дорожной сети



Таблица 2.  Укрупненный баланс территории проектирования

	№ п/п
	Наименование показателей
	Площадь (га)

	1
	Площадь проектируемой территории
	10.9282

	1.2
	Зона объектов индивидуальной жилой застройки
	1,80

	1.3
	Зона общественно-деловой застройки
	2,36

	1.4
	Зона спортивных сооружений
	0,010

	1.5
	Зона улично-дорожной сети
	2,59

	1.5
	Зона многоквартирной жилой застройки
	1,60

	1.6
	Зона благоустройства территории
	1,00


	
а).  Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания территории – развитие не предусматривается.
б).  Характеристики развития систем транспортного обслуживания территории – развитие предусматривается (Проектом планировки предусмотрено  развитие улиц и проездов).
в). Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории:
Водоснабжение – развитие предусматривается.
Водоотведение – развитие предусматривается.
Теплоснабжение –  развитие не предусматривается.
Газификация -  развитие не предусматривается.
Электроснабжение – развитие предусматривается.






Технико-экономические показатели проекта планировки.

	№
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерений
	Величина показателя

	
	
	
	

	I. Территория

	1.
	Территория района в границах проектирования, в т. ч.:
	га
	10.9282

	1.1.
	Зона объектов индивидуальной жилой застройки
	га
	1,80

	1.2.
	Зона объектов народного образования
	га
	-

	1.3.
	Зона  общественно-деловой застройки
	га
	2,36

	1.4.
	Зона спортивных сооружений
	га
	0,010

	1.5.
	Зона транспортной инфраструктуры 
	га
	2,59

	2.
	Коэффициент застройки
	%
	12

	3.
	Коэффициент плотности застройки
	%
	10

	II. Население

	1
	Численность населения
	чел.
	540

	2.
	Плотность населения
	чел./га
	158

	3.
	Коэффициент семейности
	чел./семья
	3

	III. Жилищное строительство

	1.
	Площадь застройки ИЖС
	га.
	1,80

	IV. Объекты социальной инфраструктуры

	1.
	Детский сад
	место
	-

	2.
	Общеобразовательная школа
	место
	-

	3.
	Промтоварный магазин с аптекой
	общая торговая площадь
	-

	4.
	Продовольственный магазин
	общая торговая площадь
	100

	5.
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	объект
	-

	6.
	Предприятие связи
	объект
	-

	7.
	Офисное здание с отделением банка
	рабочее место
	-

	8.
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	1073

	9.
	Предприятия общественного питания
	посадочное место
	-

	10.
	Объект обслуживания населения с офисом врача общей практики
	рабочее место
	-

	V. Транспортная инфраструктура

	1.
	Общая протяженность улично-дорожной сети
	м
	1,076

	2.
	Протяженность жилых улиц
	м
	1,076

	3.
	Протяженность проездов
	м
	-

	3.
	Количество парковок
	машино-место
	-

	VI. Водоснабжение

	1.
	Расходы воды на хоз-питьевые нужды
	л/сут
	112320

	2.
	Среднесуточное водопотребление в индивидуальной застройке
	л/сут. на чел.
	92

	VII. Канализация

	1.
	Объемы хозяйственно-бытовых стоков
	м3/сут
	2

	VIII. Теплоснабжение

	1.
	От индивидуальных источников теплоснабжения.

	IX. Газоснабжение

	1.
	От газопровода среднего давления, расположенного на территории проектирования.

	X.Электроснабжение

	1.
	Потребность в электроэнергии
	кВА
	576,60

	2.
	Источники покрытия электро нагрузок
	кВА
	750

	ХI. Связь

	1.
	Охват населения телефонизацией
	% от населения
	100

	ХII. Межевание территории

	1.
	Образуемые земельные участки
	шт.
	24

	
	в том числе:
	
	

	1.1
	Для ИЖС
	шт.
	12

	1.2
	Для общественно-деловой застройки (включая)
	шт.
	2

	1.3
	Для объектов инженерного обеспечения застройки
	шт.
	-

	1.4
	Для улично-дорожной сети
	шт.
	1

	1.5
	Территории общего пользования
	шт.
	1

	1.6
	Для образовательных учреждений
	шт.
	-

	1.7
	Для спортивных сооружений
	шт.
	1

	1.8
	Для объектов правопорядка
	шт.
	-
















2.ПОЛОЖЕНИЕ
об очередности планируемого развития территории
	
	


	Номер этапа
	Мероприятия по освоению территории

	Этап 1
	

	1.1
	Внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости

	1.2
	Разработка рабочего проекта улично-дорожной сети  и инженерной инфраструктуры

	Этап 2
	

	2.1
	Строительство улично-дорожной сети  и инженерной инфраструктуры

	2.2
	Строительство объектов индивидуальной жилой застройки 

	2.3
	Строительство объектов многоквартирной жилой застройки

	2.3
	Разработка рабочего проекта организации рекреационных зон отдыха.

	Этап 3
	

	3.1
	Строительство объектов общественно-делового назначения.


	
	

	
	

	
	

	
	
















	
	

	
	

	
	

	
	


Проект межевания территории.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков и способы их образования.

	Условный номер образуемого земельного участка
	Площадь образуемого земельного участка
	Разрешенное использование образуемого земельного участка
	Категория земель
	Способ образования земельного участка

	:ЗУ1
	1500
	Для индивидуального жилищного строительства
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ2
	1500
	Для индивидуального жилищного строительства
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ3
	1500
	Для индивидуального жилищного строительства
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ4
	1500
	Для индивидуального жилищного строительства
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ5
	1500
	Для индивидуального жилищного строительства
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ6
	1500
	Для индивидуального жилищного строительства
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ7
	1500
	Для индивидуального жилищного строительства
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ8
	1500
	Для индивидуального жилищного строительства
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ9
	1500
	Для индивидуального жилищного строительства
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ10
	1073
	Спорт
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ11
	1500
	Для индивидуального жилищного строительства
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ12
	1500
	Для индивидуального жилищного строительства
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ13
	1500
	Для индивидуального жилищного строительства
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ14
	2781
	Магазины
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ15
	3542
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ16
	3959
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ17
	3082
	Земельные участки (территории) общего  пользования
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ18
	4264
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ19
	4265
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ20
	10848
	Гостиничное обслуживание
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ21
	10064
	Отдых (рекреация)
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ22
	11150
	Земельные участки (территории) общего  пользования
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ23
	10000
	Заправка транспортных средств
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории

	:ЗУ24
	25938
	Улично-дорожная сеть
	Земли населенных пунктов
	Выделение из неразграниченной территории









Каталог координат красных линий

	Имя
точки
	X, м
	Y, м

	н1
	414157.37
	1332482.91

	
	
	

	н2
	414176.32
	1332571.88

	
	
	

	н3
	413948.24
	1332621.01

	
	
	

	н4
	413925.4
	1332535.92

	
	
	

	н5
	413959.44
	1332649.3

	
	
	

	н6
	414182.69
	1332601.75

	
	
	

	н7
	414214.43
	1332750.78

	
	
	

	н8
	414021.34
	1332791.9

	
	
	

	н9
	414008.96
	1332756.11

	
	
	

	н10
	413994.18
	1332737.07

	
	
	

	н11
	414220.68
	1332780.12

	
	
	

	н12
	414245.41
	1332896.23

	
	
	

	н13
	414089.9
	1332929.36

	
	
	

	н14
	414076.17
	1332893.36

	
	
	

	н15
	414065.94
	1332869.63

	
	
	

	н16
	414049.69
	1332873.46

	
	
	

	н17
	414031.27
	1332820.46

	
	
	

	н18
	414146.4
	1332795.94

	
	
	

	н19
	414156.4
	1332850.99

	
	
	

	н20
	414162.26
	1332849.74

	
	
	

	н21
	414152.27
	1332794.69

	
	
	

	н22
	414096.07
	1332945.53

	
	
	

	н23
	414248.97
	1332912.9

	
	
	

	н24
	414262.61
	1332976.95

	
	
	

	н25
	414115.2
	1332995.69

	
	
	


















































Каталог координат образуемых земельных участков
	

	
	Имя
точки
	X, м
	Y, м
	
	
	Имя
точки
	X, м
	Y, м
	
	

	
	1500
	
	
	н6
	414 185,62
	1 332 844,76
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н1
	414 232,33
	1 332 834,81
	
	
	н4
	414 208,97
	1 332 839,79
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н2
	414 245,41
	1 332 896,23
	
	
	н1
	414 232,33
	1 332 834,81
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н3
	414 222,06
	1 332 901,21
	
	
	н25
	414 220,68
	1 332 780,12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н4
	414 208,97
	1 332 839,79
	
	
	н26
	414 152,27
	1 332 794,69
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н1
	414 232,33
	1 332 834,81
	
	
	н13
	414 162,26
	1 332 849,74
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1499
	
	
	н6
	414 185,62
	1 332 844,76
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н4
	414 208,97
	1 332 839,79
	
	
	2781
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н3
	414 222,06
	1 332 901,21
	
	
	н11
	414 065,94
	1 332 869,63
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н5
	414 198,70
	1 332 906,18
	
	
	н7
	414 095,04
	1 332 864,05
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н6
	414 185,62
	1 332 844,76
	
	
	н20
	414 083,86
	1 332 809,26
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н4
	414 208,97
	1 332 839,79
	
	
	н27
	414 031,27
	1 332 820,46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1500
	
	
	н28
	414 049,69
	1 332 873,46
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н7
	414 095,04
	1 332 864,05
	
	
	н11
	414 065,94
	1 332 869,63
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н8
	414 108,12
	1 332 925,48
	
	
	4266
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н9
	414 089,90
	1 332 929,36
	
	
	н29
	414 202,85
	1 332 696,42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н10
	414 076,17
	1 332 893,36
	
	
	н30
	414 214,43
	1 332 750,78
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н11
	414 065,94
	1 332 869,63
	
	
	н31
	414 140,25
	1 332 766,58
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н7
	414 095,04
	1 332 864,05
	
	
	н32
	414 128,39
	1 332 710,93
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1500
	
	
	н29
	414 202,85
	1 332 696,42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н6
	414 185,62
	1 332 844,76
	
	
	4265
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н5
	414 198,70
	1 332 906,18
	
	
	н32
	414 128,39
	1 332 710,93
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н12
	414 175,34
	1 332 911,16
	
	
	н31
	414 140,25
	1 332 766,58
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н13
	414 162,26
	1 332 849,74
	
	
	н33
	414 067,76
	1 332 782,02
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н6
	414 185,62
	1 332 844,76
	
	
	н34
	414 055,64
	1 332 725,10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1500
	
	
	н35
	414 099,00
	1 332 716,65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н14
	414 118,41
	1 332 859,08
	
	
	н32
	414 128,39
	1 332 710,93
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н15
	414 131,48
	1 332 920,50
	
	
	3082
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н8
	414 108,12
	1 332 925,48
	
	
	н33
	414 067,76
	1 332 782,02
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н7
	414 095,04
	1 332 864,05
	
	
	н34
	414 055,64
	1 332 725,10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н14
	414 118,41
	1 332 859,08
	
	
	н36
	413 994,18
	1 332 737,07
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1500
	
	
	н37
	414 008,79
	1 332 755,80
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н16
	414 141,78
	1 332 854,10
	
	
	н38
	414 021,34
	1 332 791,90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н17
	414 154,83
	1 332 915,53
	
	
	н33
	414 067,76
	1 332 782,02
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н15
	414 131,48
	1 332 920,50
	
	
	10064
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н14
	414 118,41
	1 332 859,08
	
	
	н29
	414 202,85
	1 332 696,42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н16
	414 141,78
	1 332 854,10
	
	
	н39
	414 182,69
	1 332 601,75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1316
	
	
	н40
	414 080,84
	1 332 623,44
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н12
	414 175,34
	1 332 911,16
	
	
	н35
	414 099,00
	1 332 716,65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н13
	414 162,26
	1 332 849,74
	
	
	н32
	414 128,39
	1 332 710,93
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н18
	414 156,40
	1 332 850,99
	
	
	н29
	414 202,85
	1 332 696,42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н16
	414 141,78
	1 332 854,10
	
	
	10848
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н17
	414 154,83
	1 332 915,53
	
	
	н34
	414 055,64
	1 332 725,10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н12
	414 175,34
	1 332 911,16
	
	
	н35
	414 099,00
	1 332 716,65
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3542
	
	
	н40
	414 080,84
	1 332 623,44
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н16
	414 141,78
	1 332 854,10
	
	
	н41
	413 959,44
	1 332 649,30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н18
	414 156,40
	1 332 850,99
	
	
	н36
	413 994,18
	1 332 737,07
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н19
	414 146,40
	1 332 795,94
	
	
	н34
	414 055,64
	1 332 725,10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н20
	414 083,86
	1 332 809,26
	
	
	11149
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н7
	414 095,04
	1 332 864,05
	
	
	н23
	414 070,51
	1 332 594,97
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н14
	414 118,41
	1 332 859,08
	
	
	н24
	414 047,93
	1 332 507,92
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н16
	414 141,78
	1 332 854,10
	
	
	н42
	413 925,40
	1 332 535,92
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10001
	
	
	н43
	413 948,24
	1 332 621,01
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н21
	414 157,37
	1 332 482,91
	
	
	н23
	414 070,51
	1 332 594,97
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н22
	414 176,44
	1 332 572,41
	
	
	1500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н23
	414 070,51
	1 332 594,97
	
	
	н44
	414 248,97
	1 332 912,90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н24
	414 047,93
	1 332 507,92
	
	
	н45
	414 262,61
	1 332 976,95
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н21
	414 157,37
	1 332 482,91
	
	
	н46
	414 239,47
	1 332 979,89
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3959
	
	
	н47
	414 226,23
	1 332 917,74
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Имя
точки
	X, м
	Y, м
	
	
	Имя
точки
	X, м
	Y, м
	

	
	н44
	414 248,97
	1 332 912,90
	
	
	н38
	414 021,34
	1 332 791,90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1500
	
	
	н27
	414 031,27
	1 332 820,46
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н47
	414 226,23
	1 332 917,74
	
	
	н20
	414 083,86
	1 332 809,26
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н46
	414 239,47
	1 332 979,89
	
	
	н19
	414 146,40
	1 332 795,94
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н48
	414 215,61
	1 332 982,93
	
	
	н18
	414 156,40
	1 332 850,99
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н49
	414 202,76
	1 332 922,74
	
	
	н13
	414 162,26
	1 332 849,74
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н47
	414 226,23
	1 332 917,74
	
	
	н26
	414 152,27
	1 332 794,69
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1500
	
	
	н25
	414 220,68
	1 332 780,12
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н49
	414 202,76
	1 332 922,74
	
	
	н1
	414 232,33
	1 332 834,81
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н48
	414 215,61
	1 332 982,93
	
	
	н2
	414 245,41
	1 332 896,23
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н50
	414 190,92
	1 332 986,07
	
	
	н3
	414 222,06
	1 332 901,21
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н51
	414 178,53
	1 332 927,90
	
	
	н5
	414 198,70
	1 332 906,18
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н49
	414 202,76
	1 332 922,74
	
	
	н12
	414 175,34
	1 332 911,16
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1501
	
	
	н17
	414 154,83
	1 332 915,53
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н51
	414 178,53
	1 332 927,90
	
	
	н15
	414 131,48
	1 332 920,50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н50
	414 190,92
	1 332 986,07
	
	
	н8
	414 108,12
	1 332 925,48
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н52
	414 165,34
	1 332 989,32
	
	
	н9
	414 089,90
	1 332 929,36
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н53
	414 153,40
	1 332 933,25
	
	
	н56
	414 096,07
	1 332 945,53
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н51
	414 178,53
	1 332 927,90
	
	
	н55
	414 127,29
	1 332 938,81
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1500
	
	
	н53
	414 153,40
	1 332 933,25
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н53
	414 153,40
	1 332 933,25
	
	
	н51
	414 178,53
	1 332 927,90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н52
	414 165,34
	1 332 989,32
	
	
	н49
	414 202,76
	1 332 922,74
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н54
	414 138,78
	1 332 992,70
	
	
	н47
	414 226,23
	1 332 917,74
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н55
	414 127,29
	1 332 938,81
	
	
	н44
	414 248,97
	1 332 912,90
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н53
	414 153,40
	1 332 933,25
	
	
	н45
	414 262,61
	1 332 976,95
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1500
	
	
	н59
	414 282,52
	1 332 974,42
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н54
	414 138,78
	1 332 992,70
	
	
	н60
	414 176,87
	1 332 478,45
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н55
	414 127,29
	1 332 938,81
	
	
	н21
	414 157,37
	1 332 482,91
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н56
	414 096,07
	1 332 945,53
	
	
	н22
	414 176,44
	1 332 572,41
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н57
	414 115,20
	1 332 995,69
	
	
	н23
	414 070,51
	1 332 594,97
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н58
	414 120,03
	1 332 995,08
	
	
	н43
	413 948,24
	1 332 621,01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н54
	414 138,78
	1 332 992,70
	
	
	н41
	413 959,44
	1 332 649,30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25934
	
	
	н40
	414 080,84
	1 332 623,44
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н30
	414 214,43
	1 332 750,78
	
	
	н39
	414 182,69
	1 332 601,75
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н31
	414 140,25
	1 332 766,58
	
	
	н29
	414 202,85
	1 332 696,42
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	н33
	414 067,76
	1 332 782,02
	
	
	н30
	414 214,43
	1 332 750,78
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	




Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект межевания

	Имя
точки
	X, м
	Y, м

	н1
	414282.52
	1332974.42

	н2
	414309.54
	1332981.46

	н3
	414275.20
	1332822.14

	н4
	414254.83
	1332826.44

	н5
	414187.36
	1332513.40

	н6
	414184.47
	1332514.08

	н7
	414176.87
	1332478.45

	н8
	413925.40
	1332535.92

	н9
	413948.24
	1332621.01

	н10
	413994.18
	1332737.07

	н11
	414008.79
	1332755.80

	н12
	414049.69
	1332873.46

	н13
	414065.94
	1332869.63

	н14
	414076.17
	1332893.36

	н15
	414115.20
	1332995.69

	н16
	414120.03
	1332995.08
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1. Введение
1. «Проект планировки территории для земельного участка (КН квартала ЗУ 60:10:0140101) граница населенного пункта д. Орша Новоржевского муниципального округа» разработан в 2025 г. ИП Воробьев В. В. в соответствии муниципальным контрактом от 20.05.2025 г. № 0157600002225000039 и техническим заданием к нему.            
 Проект планировки и проект межевания выполнен в соответствии с:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
-Федеральный закон от 10.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
-Федеральный закон от 25.06.2002№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 N 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 N 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;
- Свод правил по проектированию и строительству. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований», утвержденные Приказом МЧС РФ от 29 октября 2001 г. N 471 ДСП;
- Свод правил «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный Приказом Минстроя России от 14.11.2016 N 798/пр;
- Свод правил «СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», принятый Постановлением Госстроя РФ от 29.11.1999 N 73;
- Свод правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр;
- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 739/пр. «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;
- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр. «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории»;
- Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр. «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;
- Закон Псковской области от 10.02.2014 № 1356-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования градостроительной деятельности на территории Псковской области»;
- Постановление Правительства Псковской области от 20.12.2024  №474 «О региональных нормативах градостроительного проектирования Псковской области»
- иные правовые акты

Краткая характеристика территории проектирования:
1. Территория не застроена, объекты капитального строительства и земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете отсутствуют.
2. Категория земель - земли населенных пунктов.
3. Площадь территории проектирования – 10.9282 гектар.
Гидрографическая характеристика территории:  в районе проектирования отсутствуют гидрографические объекты .

1.1 Географическая характеристика территории.
Географическая широта: 57.043003
Географическая долгота: 29.327928
Высота над уровнем моря, метров: от 70до 75

Схема расположения территории проектирования:
[bookmark: _Toc412549975][bookmark: _Toc525212196][bookmark: _Toc525226609][image: ]
1.2.Климатическая характеристика
Климат Новоржевского муниципального округа переходный от морского к умеренно континентальному, со снежной мягкой зимой и прохладным летом. Преобладающий западный перенос воздушных масс обусловливает значительную облачность в течение всего года, оттепели в зимний период, повышенную влажность воздуха. Периодические вторжения холодных воздушных масс из Арктики вызывают поздние весенние и осенние ранние заморозки, сильные морозы зимой и похолодания летом.
Годовой приход прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность равен 100 - 115 ккал/см². Годовая сумма рассеянной радиации при безоблачном небе составляет 26 - 31 ккал/см². Облачность снижает поступление прямой солнечной радиации на 60% от возможной, одновременно увеличивает рассеянную радиацию более чем в 1.5 раза. В результате при реальных условиях облачности годовой приход суммарной радиации составляет 82- 93 ккал/см², рассеянной – 44- 49 ккал/см². Продолжительность солнечного сияния в течение года равна в среднем 1802 часа с максимумом в мае-июне (275- 274 часов). Число дней без солнца в среднем за год составляет 110. Максимум наблюдается зимой.
Среднегодовая температура воздуха равна +4,8ºС. В годовом ходе среднемесячная температура воздуха изменяется от –7,5ºС в январе до +17,4ºС в июле. Абсолютные значения температуры воздуха наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны –41ºС и +36ºС. Безморозный период длится в среднем 141 день с первой декады мая до третьей декады сентября. Самые поздние заморозки могут наблюдаться до 8 июня, а самые ранние начинаться 6 сентября.
Территория относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность равна 80% с максимумом зимой (88- 89%) и минимумом весной в мае (66- 70%).

1.3 Гидрологическая характеристика
На территории СП «Вехнянская волость» расположены озера: Орша, Приперно, Батковское, Зеленец, Вехно, Вехновец, Сухловское, Проское, протекают реки – Льста, Старая Льста, Сороть, Черная, Рудница, Дубровка.
Питание рек СП «Вехнянская волость» - смешанное с преобладанием снегового. Основной объем воды, около 50% годового стока, поступает весной во время таяния снега. Весеннее половодье проходит с апреля по май. Средняя продолжительность половодья 54 дня. Летне-осенняя межень наступает в июне и заканчивается в сентябре, ее продолжительность составляет 130 - 140 суток. Межень прерывается 2-3 дождевыми паводками. Осенью наблюдаются дождевые паводки. Замерзают реки в ноябре-декабре, иногда даже в марте. Преобладающая толщина льда 30 см, наибольшая 60 см.
Весеннее половодье на водотоках обычно проходит в апреле-мае. Подъем уровня начинается в конце марта, пик половодья проходит в конце первой декады апреля. Заканчивается половодье в середине мая.

1.4 Инженерно-геологическая характеристика.
Сельское поселение занимает центральную часть Новоржевского района. Он включает в себя большую часть бассейна реки Сороть и представляет собой пониженную волнистую равнину с многочисленными озерами и болотами. Абсолютные высоты здесь от 64,1 м до 100 м, относительные превышения невелики, в основном до 10 м и редко больше.
Волнистость поверхности рельефа обусловлена здесь всхолмленностью ледникового рельефа и выступами коренных пород (верхнего палеозоя), проникающих сквозь плащ поверхностных отложений более позднего времени. Из положительных форм рельефа наиболее отчетливо прослеживаются друмлины и камы, часто беспорядочно разбросанные по поверхности микрорайона. Отдельные друмлины, а иногда и скопления их, можно встретить в окрестностях деревень Плясони, Мосеево, Березовец (к северо-востоку от Новоржева) и в других местах. Во всех случаях друмлинные всхолмления отчетливо выделяются над окружающей их местностью. Из отрицательных форм рельефа в пределах микрорайона выделяются хорошо выраженные долины Сороти, Льсты и некоторых других рек.

Полезные ископаемые

На территории СП «Вехнянская волость» располагаются месторождения неметаллических полезных ископаемых: торфа и сапропеля, строительного песка и гравия, а также известняка:
1.	Месторождение песчано-гравийного материала «Слобода», расположенное в 4 км на северо-восток от г. Новоржева, к северу от д. Песчивицы. Месторождение разведано СЗГТУ в 1961-1962 г. (протокол ТКЗ № 940, 1962 г). Площадь месторождения составляет 86,9 га. Запасы полезного ископаемого 3373 тыс. м3 по категориям А+В+С1 и 9907 по категории С2. Средняя мощность полезной толщи составляет 13,3 м, вскрышных пород - 1,1 м.
2.	Месторождение песков-отощителей «Оршицкое», расположенное к востоку от д. Васюгино и к северо-западу от д. Теляково. Месторождение разведано Ленгеолстромтрест в 1954 г., Геолинформпром в 1992 г. (протокол ТКЗ 1992г., № 1405). Запасы месторождения составляют 74 тыс.м3 по категориям А+В+С1.

[bookmark: _Toc525212197][bookmark: _Toc525226610]1.5 Современное использование территории
Проектируемая территория находится в западной  части юго-западной части д. Орша  Новоржевского муниципального округа. Территория не застроена.
На территории проектирования отсутствуют земельные участки, стоящие на кадастровом учете.


























Карта расположения земельных участков в соответствии с данными Росреестра (https://nspd.gov.ru/map?thematic=PKK&zoom=17.288035095588207&coordinate_x=3263215.537159843&coordinate_y=7768342.703503481&baseLayerId=235&theme_id=1&is_copy_url=true&active_layers=37578%2C36328%2C36281%2C37316%2C36048).
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2. Планируемое развитие территории

	№ п/п
	Параметры
	Единица измерения
	Количество

	1
	Площадь территории проектирования
	га
	10.9282

	1.1
	Площадь формируемых земельных участков
	м2
	83028

	1.2
	Площадь земельных участок стоящих на ГКУ
	м2
	-

	1.3
	Площадь уточняемых земельных участков
	м2
	-



Проектные решения по организации территории разработаны с учетом и на основе Генерального плана сельского поселения «Вехнянская волость» Новоржевского района Псковской области.
Проектные решения предполагают размещение объектов индивидуальной жилой застройки, объектов малоэтажной многоквартирной жилой застройки, объектов общественно-деловой застройки, объектов благоустройства, инфраструктуры и  объектами торговли. 
В соответствии с правилами землепользования и застройки сельского поселения «Вехнянская волость» Новоржевского района Псковской области, на проектируемой территории установлены следующие территориальные зоны: Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), ОД-2 (Многофункциональная общественно-деловая зона), ОД-1 (зона специализированной застройки),  И (зона инженерной инфраструктуры).
Для данных территориальных зоны установлены следующие градостроительные регламенты:
Территориальная зона Ж-1

	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Код
	Описание вида разрешенного использования земельного участка

	1
	2
	3

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами – Ж-1

	Основные виды разрешенного использования

	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	· размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
· выращивание сельскохозяйственных культур;
· размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	· размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 
15 % общей площади помещений дома

	Блокированная жилая застройка
	2.3
	· размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
· разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
· размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	· размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
· производство сельскохозяйственной продукции;
· размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
· содержание сельскохозяйственных животных

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

	Здравоохранение
	3.4
	· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 – 3.4.2

	Государственное управление
	3.8.1
	· размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

	Бытовое обслуживание
	3.3
	· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

	Магазины
	4.4
	· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

	Общественное питание
	4.6
	· размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	· размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	· размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2
	· размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	· размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

	Спорт
	5.1
	· размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

	Религиозное использование
	3.7
	· размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	· земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

	Связь
	6.8
	· размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

	Ведение огородничества
	13.1
	· осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
· размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

	Ведение садоводства 
	13.2
	· осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей

	Историко-культурная деятельность
	9.3
	· сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
· объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а 
· также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм



	Условно разрешенные виды использования

	Благоустройство территории
	12.0.2
	· размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
· размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

	Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются











Территориальная зона ОД-2 (Многофункциональная общественно-деловая зона )

	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Код
	Описание вида разрешенного использования земельного участка

	1
	2
	3

	Многофункциональная общественно-деловая зона – ОД-2

	Основные виды разрешенного использования

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1
	· размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

	Общественное использование объектов капитального строительства
	3.0
	· размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.
· содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1 - 3.10.2

	Государственное управление
	3.8.1
	· размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1
	· размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

	Оказания услуг связи
	3.2.3
	· размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	· размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2
	· размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

	Здравоохранение
	3.4
	· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

	Стационарное медицинское обслуживание
	3.4.2
	· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
· размещение станций скорой помощи;
· размещение площадок санитарной авиации

	Дома социального обслуживания
	3.2.1 
	· размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
· размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	· размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

	Магазины
	4.4
	· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

	Общественное питание
	4.6
	· размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	· размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

	Связь
	6.8
	· размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

	Условно разрешенные виды использования

	Спорт
	5.1
	· размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	· размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1
	· размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
· выращивание сельскохозяйственных культур;
· размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	Благоустройство территории
	12.0.2
	· размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
· размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств



Территориальная зона ОД-1 (Зона специализированной общественной застройки)

	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Код
	Описание вида разрешенного использования земельного участка

	1
	2
	3

	Зона специализированной общественной застройки – ОД-1

	Основные виды разрешенного использования

	Государственное управление
	3.8.1
	· размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

	Банковская и страховая деятельность
	4.5
	· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

	Оказания услуг связи
	3.2.3
	· размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1
	· размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2
	· размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

	Здравоохранение
	3.4
	· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 – 3.4.2

	Дома социального обслуживания
	3.2.1 
	· размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
· размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами

	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2
	· размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

	Магазины
	4.4
	· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

	Общественное питание
	4.6
	· размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	· размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

	Бытовое обслуживание
	3.3
	· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

	Культурное развитие
	3.6
	· размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3

	Религиозное использование
	3.7
	· размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2

	Спорт
	5.1
	· размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

	Туристическое обслуживание
	5.2.1
	· размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
· размещение детских лагерей

	Рынки
	4.3
	· размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
· размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

	Гостиничное обслуживание
	4.7
	· размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0
	· земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

	Связь
	6.8
	· размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

	Условно разрешенные виды использования

	Обслуживание жилой застройки
	2.7
	· размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	· размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	Благоустройство территории
	12.0.2
	· размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
· размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств



Территориальная зона И (Зона инженерной инфраструктуры)

	Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
	Код
	Описание вида разрешенного использования земельного участка

	1
	2
	3

	Зона инженерной инфраструктуры – И

	Основные виды разрешенного использования

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	· размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	· размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

	Коммунальное обслуживание
	3.1
	· размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

	Связь
	6.8
	· размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3

	Склад
	6.9
	· размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях
	3.9.1
	· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3
	· размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

	Хранение автотранспорта
	2.7.1
	· размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9

	Служебные гаражи
	4.9
	· размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1
	· размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4

	Транспорт
	7.0
	· размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
· содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5

	Автомобильный транспорт
	7.2
	· размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
· размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
· оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршрут

	Энергетика 
	6.7
	· размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
· размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

	Благоустройство территории
	12.0.2
	· размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

	Трубопроводный транспорт 
	7.5
	· размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

	Размещение автомобильных дорог 
	7.2.1
	· размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
· размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения

	Улично-дорожная сеть
	12.0.1
	1. размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
· размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

	Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются

	Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются



Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков
	Вид разрешенного использования
	Минимальная площадь м2
	Максимальная площадь м2

	1
	Для индивидуального жилищного строительства
	600
	1500

	2
	Для блокированных жилых домов из расчета на одну квартиру
а) включая площадь застройки
б) без застройки
	
75
30
	
-
-

	3
	Для многоквартирного жилого дома
	1200
	-

	4
	Для личного подсобного хозяйства
	600
	25000

	5
	Для садоводства
	200
	1500

	6
	Для огородничества
	600
	1500



1) Минимальный отступ жилых зданий от красной линии улиц – 5 м;
2) Минимальный отступ жилых зданий от красной линии проездов – 3 м. 
3) Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов – 5 м. 
4) Минимальное расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек на соседних земельных участках - 6 м.
5) Минимальное расстояние от границы участка до стены жилого дома – 3 м.
6) Минимальное расстояние от границы участка до постройки для содержания скота и птицы - 4 м.
7) Минимальное расстояние от границы участка до других построек (бани, гаража) – 7 м.
8) Минимальный размер земельного участка для строительства индивидуального жилого дома – 0,06 га.
9) Минимальная площадь земельного участка – 3000 кв.м.
10) Максимальная площадь земельного участка – 50000 кв. м.
11) Максимальный коэффициент застройки – 40 %.
12) Предельная высота зданий, сооружений, строений - 18 м.
13) Предельное количество этажей – 4 шт.
14) Минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м.
15) Для земельных участков с видом разрешенного использования «Связь» «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» «Историко-культурная деятельность» значения предельных параметров не подлежат установлению.

2. Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД-2)

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) |Параметры магистральных улиц (поперечный профиль улиц) и минимальное расстояние жилых зданий от края основной проезжей части принимаются в соответствии с проектами планировки - не подлежит установлению.
2) Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий - 25 м.
3) Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат -6 м.
4) Минимальное расстояние от границ участков производственных объектов до жилых и общественных зданий – 50 м.
5) Минимальное расстояние от границ участков производственных объектов до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений – 50 м.
6) Максимальный процент застройки земельного участка -60%.
7) Минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м.
8) Максимальная площадь земельного участка – 20000 кв.м.
9) Предельная высота зданий, сооружений, строений - 15 м.
10) Предельное количество этажей - 3 этажа.
11) Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м

3. Зона специализированной общественной застройки (ОД-1)

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальная площадь земельного участка – 1500 кв.м.
2) Максимальная площадь земельного участка – 50000 кв.м.
3) Минимальные расстояния от стен зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений до красных линий - 25 м.
4) Минимальное расстояние от границ земельного участка лечебного учреждения со стационаром до красной линии -10 м.
5) Минимальный процент озеленения:
а) участков детских дошкольных учреждений, больниц - 50%;
б) участков школ, техникумов, профтехучилищ - 40%.
6) Максимальный коэффициент застройки - 40%.
7) Максимальная высота здания до конька крыши -18 м.
8) Предельное количество этажей - 5 этажей.
9) Минимальный отступ от границ земельного участка -5 м.
10) Для земельных участков с видом разрешенного использования «Связь» значения предельных параметров не подлежат установлению.

[bookmark: _GoBack]4. Зона инженерной инфраструктуры (И)
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1) Минимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению.
2) Максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению.
3) Максимальный коэффициент застройки - не подлежит установлению.
4) Максимальная высота здания до конька крыши - не подлежит установлению.
5) Предельное количество этажей - не подлежит установлению.
6) Минимальный отступ от границ земельного участка - не подлежит установлению.
7) Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
8) Для земельных участков с видом разрешенного использования «Связь» значения предельных параметров не подлежат установлению.

Таблица 1. Показатели элементов планировочной структуры:
	№ квартала
	Площадь (га)
	Основной тип застройки
	Сопутствующий элемент застройки

	I
	10.9282
	Индивидуальная жилая застройка, Многоквартирная жилая застройка, объекты общественно-делового назначения
	Зона объектов улично-дорожной сети




Таблица 2.  Укрупненный баланс территории проектирования
	№ п/п
	Наименование показателей
	Площадь (га)

	1
	Площадь проектируемой территории
	10.9282

	1.2
	Зона объектов индивидуальной жилой застройки
	1,80

	1.3
	Зона общественно-деловой застройки
	2,36

	1.4
	Зона спортивных сооружений
	0,010

	1.5
	Зона улично-дорожной сети
	2,59

	1.5
	Зона многоквартирной жилой застройки
	1,60

	1.6
	Зона благоустройства территории
	1,00



3. Жилая застройка.
В границах территории проектирования предполагается разместить 12 участков для индивидуальных жилых домов, 4 участка для многоквартирной жилой застройки, 1 участок под магазин, 1 земельный участок для благоустройства территории, 1 земельный участок для размещения гостиницы, 1 земельный участок для размещения автозаправочной станции, 1 земельный участок для общего пользования, 1 земельный участок для размещения спортивной площадки.

Таблица 3. Параметры элементов планировочной структуры для индивидуальной жилой застройки.

	Номер квартала
	Кол-во образуемых земельных участков для ИЖС(шт/площадь)
	Кол-во земельных участков стоящих на ГКУ
	Площадь земельных участков стоящих на ГКУ,
га
	Общая площадь земельных участков  для ИЖС, га

	1
	12/8,30
	3
	-
	-



Многоквартирная жилая застройка
	
	
	
	
	


	Номер квартала
	Номер жилого дома/номер участка
	Площадь
Участка (кв.м.)
	Количество квартир
(шт.)
	Количество жителей

	1
	1/ЗУ19
	4265
	42
	126

	1
	2/ЗУ18
	4264
	42
	126

	1
	3/ЗУ16
	3959
	42
	126

	1
	4/ЗУ15
	3542
	42
	126


	
	
	
	
	


4.	Население.
Существующее положение:
В настоящее время территория проектирования не застроена.
Проектные предложения: при применении коэффициента семейственности 3,0 проектная численность населения составит:
- на вновь образуемых земельных участка для индивидуальной жилой застройки – 36 человек, 
- на вновь образуемых земельных участка для многоэтажной жилой застройки – 504 человека,
- на ранее предоставленных земельных участках –0 человек
- общая численность населения на территории проектирования- 540 человек.
Проектные предложения соответствуют Постановлению Правительства Псковской области от 20.12.2024 №474 «О региональных нормативах градостроительного проектирования Псковской области» (коэффициент застройки (Кз) должен составлять не более 0,4, показатели плотности жилой застройки (Кпз) – 0,08.) 
Показатель жилищной обеспеченности составляет 30 кв.м. на 1 человека, при нормативе  30 кв.м. (согласно постановлению Правительства Псковской области от 20 декабря 2024 года №474 «О региональных нормативах градостроительного проектирования Псковской области»)

5.	Объекты общественно-делового назначения
Существующее положение: в настоящее время объекты общественно-делового назначения на территории проектирования отсутствуют.
Проектные предложения:
На территории проектирования планируется к размещению:

	№ квартала
	Наименование объекта
	Характеристика
	Площадь земельного участка
(кв.м.)

	1
	Магазин
	Продовольственный магазин
	2781

	1
	Гостиница
	-
	10848

	1
	Объект дорожного сервиса
	Автозаправочная станция
	10000



6.	Объекты для обеспечения правопорядка
Существующее положение: в настоящее время объекты общественно-делового назначения на территории проектирования отсутствуют.
Проектные предложения:
На территории проектирования не планируется размещение объектов для обеспечения правопорядка

7. 	Объекты спортивного назначения.
Существующее положение: в настоящее время объекты спортивного назначения на территории проектирования отсутствуют.
Проектные предложения: Настоящим проектом планировки предполагается размещение следующих спортивных объектов:

	№ квартала
	Наименование объекта
	Характеристика
	Площадь земельного участка
(кв.м.)

	1
	Площадки для занятий спортом
	Размещение площадок для занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе
	1073



8. 		Объекты улично-дорожной сети.
Улично-дорожная сеть выполнена в соответствии с генеральным планом Верхнянской волости Новоржеского района Псковской области. 
Ширина проезжей части улично-дорожной сети составляет от 11 до 13 метров, общая протяженность 1,076 км. 
Тротуар, в основном, располагаются с одной стороны проезжей части.
Покрытие предлагается выполнить из асфальтобетонного покрытия.

Характеристика улично-дорожной сети
	
	


	Наименование улицы
	Протяженность

	Новая 1
	1076


	
	


9. 		Устройство парковочных мест
Хранение личного автотранспорта планируется на собственных земельных участках. В зонах общественно-делового назначения создаются наземные парковочные места непосредственно при проектировании объекта.

10.		Общественный транспорт
Проектом планировки  не предусматривается размещение автобусных остановок.

11.		Образование 
Настоящим проектом планировки, не планируется размещение объектов образования

Инженерная инфраструктура.

1. Водоснабжение
Существующее положение: 
В настоящий момент сети централизованного водоснабжения на территории проектирования отсутствуют. 
Проектное предложения:  В соответствии с Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2130 (ред. от 27.06.2024) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации" заявители непосредственно обращаются в ресурсоснабжающую организацию для заключения договора.
В качестве альтернативного источника водоснабжения возможно устройство индивидуальных скважин.

Таблица 5.     Расход воды
	Наименование
	Расход по нормативу (л/сутки)
	Проектный расход
(л/сутки)
	Наименование нормативного документа

	Расход на одного человека для жилых зданий(с водопроводом, канализацией, и ваннами)
	160
	86400
	Постановление Правительства Псковской области от 20.12.2024  №474 «О региональных нормативах градостроительного проектирования Псковской области»

	Наружное пожаротушение
	10
	5400
	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования к пожарной безопасности.

	Полив
	50
	1800
	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84»


	Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы
	20%
	18720
	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84»


	Итого (л)
	
	112320
	



2. Водоотведение
Существующее положение: 
В настоящий момент сети централизованного водоотведения на территории проектирования отсутствуют.
Проектные предложения: В соответствии с Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2130 (ред. от 27.06.2024) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации" заявители непосредственно обращаются в ресурсоснабжающую организацию для заключения договора.
В качестве альтернативного способа отвода канализационных вод, возможно применение индивидуальных септиков. Вывоз стоков необходимо осуществлять специальным транспортом , до места переработки и утилизации.
Расчетное суточное водоотведение сточных вод необходимо принять в том же объеме, что и водопотребление.

3. Водоотведение поверхностных вод.
Для отведения поверхностных вод с территории проектироваться, необходимо устройство открытых водоотводных канав, расположенных вдоль автомобильных дорог и  границ земельных участков.

4. Теплоснабжение.
Существующее положение: 
В настоящий момент сети теплоснабжения на территории проектирования отсутствуют.
Проектные предложения: В настоящий момент подключение к сетям теплоснабжения осуществить от котельной  №10 по адресу: Псковская область, р-н Новоржевский, СП "Оршанская волость", д. Орша, ул. Мелиораторов, д. б/н
Объекты индивидуальной жилой застройки, и магазины,  будут использовать индивидуальные источники теплоснабжения. 

5. Электроснабжение.
Существующее положение: 
В настоящее время на территории проектирования проходят линия электропередач 10кВт.
Проектные предложения:
Согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» выполнен расчет электрических нагрузок.


	Наименование объекта
	Количество
	Электрическая нагрузка на ед. измерения(кВТ)

	Жилой дом
	12
	180

	Магазин
	23
	23

	Гостиница (на 100 мест)
	1
	46

	Многоквартирный жилой дом
	327,60
	327,60

	Итого (кВа)
	
	576,60



Для обеспечения необходимым объемом электроэнергии, проектируемую территорию необходимо:
Строительство 3 трансформаторных подстанций  10/0,4 кВ с расчетной мощностью не менее чем 250 кВА
Строительство воздушной линии 0,4 кВ, непосредственно по территории проектирования до конечных потребителей.
Подвод электроэнергии к жилым домам предусмотреть воздушными линиями 0,4 кВ, с изолированным проводом СИП-2
При строительстве воздушной линии 0,4 кВ предусмотреть устройство наружного освещения.
Более детальная схема электроснабжения проектируемой территории будет производиться на стадии рабочего проектирования.

6. Газоснабжение.
Существующее положение: 
На территории проектирования объекты газоснабжения отсутствуют.
Проектные предложения:
В связи с отсутствием технических условий, местоположение проектируемого газопровода уточняется индивидуально.

7.Сети связи.
Существующее положение: 
Проектируемая территория находится в зоне действия мобильной связи.
Проектные предложения: 
Для подключения интернета, телевидения и радиовещания предлагается использование мобильной связи.

4.Зоны с особыми условиями использования территории
В границах территории присутствуют следующие зоны с особыми условиями использования территории:
- Охранная зона линии электропередач;

4. 1 Охранная зона линии электропередач.
Охранные зоны сетей электричества установлены на основании требований «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.
Размер охранных зон определен в соответствии с приложением «Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».
Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:
до 1 кВ – 2 м;
от 1 кВ до 20 кВ – 10 м;
35 кВ – 15 м;
110 кВ – 20 м.

5.Границы территории объектов культурного наследия
Согласно сайта государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия №КН-09-1557 от 01.07.19 г., на территории проектирования объекты культурного наследия отсутствуют.

6.Перечень мероприятий по охране окружающей среды, включая описание современного и прогнозируемого состояния  окружающей среды планируемой территории.
Мероприятия по охране воздушного бассейна.
Проектом предусматривается:
-озеленение улиц в границах проектируемой территории
-устройство зеленых насаждений специального назначения 
-автомобильные дороги в границах территории проектирования должны быть выполнены с асфальтобетонным покрытием, что позволит снизить уровень запыленности.
Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения.
Проектом предусматривается:
-отведение ливневых стоков с проезжих частей в систему открытого водоотвода;
-соблюдение требований законодательства по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения;
Мероприятия по организации санитарной очистке территории.
- обустройство мест сбора мусора;
- соблюдение требований законодательства по санитарной защите территории;
-заключение договоров на утилизацию ТБО;
Мероприятия по защите от шума.
В соответствии с рекомендациями СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с изменением №1),
для достижения нормативных значений уровня проектом предлагается использовать озеленение территории, способствующее предотвращению зашумленности территории. 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.
Проектом планировки территории  предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп:
-вертикальная планировка территории ;
-проектная организация дорожного движения, учитывающие нормативные требования к поперечным уклонам движения инвалидов и других маломобильных групп;
-асфальтобетонное (бесшовное) покрытие проезжих и пешеходных частей улиц и дорог;
На следующих стадиях проектирования, и с учетом требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» будут предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения на отдельных предприятиях.
Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая перечень мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.
Основными мероприятиями по подготовке к обеспечению защиты проектируемого объекта при воздействии современных средств поражения являются:
- рациональная планировка объекта;
- устройство зданий и сооружений с применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания;
- повышение надежности электроснабжения;
- повышение надежности газоснабжения; 
- проведение противопожарных мероприятий;
-устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
-применение эффективных средств пожарной сигнализации, пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре и организации эвакуации людей;
- строительство пожарных водоемов; 
- строительство пожарных гидрантов;
- строительство противопожарных разрывов в застройке;
	В соответствии со статьей 77 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.
	Планировочные решения проекта в части противопожарных проездов выполнены в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и предусматривают:
	- проезд пожарной техники осуществляется ко всем зданиям со стороны главного фасада.
	- обеспечено устройство противопожарных разрывов в застройке путем деления территории на микрорайоны (кварталы) сетью улиц и проездов, озелененными территориями, а так же размещением планируемых к строительству объектов с учетом требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 	(таблицы12,13,15,17-20), что снижает вероятность распространения 	вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), позволяет обеспечить более эффективное проведение
спасательных работ.
	- обеспечен беспрепятственный проезд пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты. На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта.
Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, установленных на уличных кольцевых сетях водопровода. Пожарные гидранты надлежит устанавливать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5м от края проезжей части. Допускается располагать гидранты на проезжей части.
Пожарные гидранты должны быть расставлены на сети с учетом пожаротушения здания единовременно из 1-го гидранта, радиус действия пожарных гидрантов необходимо принять не более 150 м по твердому покрытию.
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар составит 10 л/с.
На период до организации централизованного водоснабжения территории, в зависимости от степени освоения территории предлагается организация пожарных водоемов для противопожарных нужд (открытого и закрытого типа) в рекреационных зонах, на территории общественно-деловой застройки и в границах зон транспортной инфраструктуры. Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 метров.
Место размещение пожарных водоемов и их емкость должна быть определена отдельным проектом.
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера могут являться: снежные заносы и гололед. Такие погодные явления могут послужить причиной прерывания транспортного сообщения, обрыва электрических проводов. С целью снижения негативных последствий данной ЧС необходимо:
        1. Проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению участников движения информацией о действительных погодных условиях на дороге. Для передачи таких сведений и прогноза погоды  используются региональные станции, которые имеют постоянный контакт с другими дорожными службами  и информируют руководство, если этого требует дорожная обстановка.
        2. Снегозащитные устройства (щиты, заборы, изгороди, насаждения). Цель снегозащитных устройств – не допустить снег на дорогу  или способствовать его переносу  через нее. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на аварии на автодорогах.
Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий могут являться:
- нарушение правил дорожного движения;
- недостаточное освещение дорог;
- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и другие факторы.

8. Обоснование очередности планируемого развития территории.
	Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом планировки территории: 
	1.1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с главой I.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
Затем, осуществляется предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку. Сформированные земельные участки предоставляются под застройку в соответствии с главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
	1.2   Разработка рабочей  проектной документации по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения. Проектная документация подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими регламентами. 
	2.1. Строительство планируемых сетей  и объектов инженерного обеспечения. Ввод объектов планируемых сетей  и объектов инженерного обеспечения в эксплуатацию. 
	2.2 	Строительство объектов индивидуальной жилой застройки. Ввод объектов индивидуальной жилой застройки в эксплуатацию. Для введения в эксплуатацию объекта индивидуальной жилой застройки требуется уведомление о начале строительства, порядок выдачи которого предусмотрен Градостроительным кодексом Российской Федерации.
	2.3	Разработка рабочей  проектной документации по организации рекреационных зон отдыха. Проектная документация подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
	3.1	Строительство объектов общественно-делового назначения. Ввод объектов общественно-делового назначения в эксплуатацию.

9. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения  и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования.
	Проектом планировки  не предусмотрено планирование  объектов  местного и регионального значения. 

10. Технико-экономические показатели территории проектирования
	№
п/п
	Наименование показателей
	Единица измерений
	Величина показателя

	
	
	
	

	I. Территория

	1.
	Территория района в границах проектирования, в т. ч.:
	га
	10.9282

	1.1.
	Зона объектов индивидуальной жилой застройки
	га
	1,80

	1.2.
	Зона объектов народного образования
	га
	-

	1.3.
	Зона  общественно-деловой застройки
	га
	2,36

	1.4.
	Зона спортивных сооружений
	га
	0,010

	1.5.
	Зона транспортной инфраструктуры 
	га
	2,59

	2.
	Коэффициент застройки
	%
	12

	3.
	Коэффициент плотности застройки
	%
	10

	II. Население

	1
	Численность населения
	чел.
	540

	2.
	Плотность населения
	чел./га
	158

	3.
	Коэффициент семейности
	чел./семья
	3

	III. Жилищное строительство

	1.
	Площадь застройки ИЖС
	га.
	1,80

	IV. Объекты социальной инфраструктуры

	1.
	Детский сад
	место
	-

	2.
	Общеобразовательная школа
	место
	-

	3.
	Промтоварный магазин с аптекой
	общая торговая площадь
	-

	4.
	Продовольственный магазин
	общая торговая площадь
	100

	5.
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	объект
	-

	6.
	Предприятие связи
	объект
	-

	7.
	Офисное здание с отделением банка
	рабочее место
	-

	8.
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	1073

	9.
	Предприятия общественного питания
	посадочное место
	-

	10.
	Объект обслуживания населения с офисом врача общей практики
	рабочее место
	-

	V. Транспортная инфраструктура

	1.
	Общая протяженность улично-дорожной сети
	м
	1,076

	2.
	Протяженность жилых улиц
	м
	1,076

	3.
	Протяженность проездов
	м
	-

	3.
	Количество парковок
	машино-место
	-

	VI. Водоснабжение

	1.
	Расходы воды на хоз-питьевые нужды
	л/сут
	112320

	2.
	Среднесуточное водопотребление в индивидуальной застройке
	л/сут. на чел.
	92

	VII. Канализация

	1.
	Объемы хозяйственно-бытовых стоков
	м3/сут
	2

	VIII. Теплоснабжение

	1.
	От индивидуальных источников теплоснабжения.

	IX. Газоснабжение

	1.
	От газопровода среднего давления, расположенного на территории проектирования.

	X.Электроснабжение

	1.
	Потребность в электроэнергии
	кВА
	576,60

	2.
	Источники покрытия электро нагрузок
	кВА
	750

	ХI. Связь

	1.
	Охват населения телефонизацией
	% от населения
	100

	ХII. Межевание территории

	1.
	Образуемые земельные участки
	шт.
	24

	
	в том числе:
	
	

	1.1
	Для ИЖС
	шт.
	12

	1.2
	Для общественно-деловой застройки (включая )
	шт.
	2

	1.3
	Для объектов инженерного обеспечения застройки
	шт.
	-

	1.4
	Для улично-дорожной сети
	шт.
	1

	1.5
	Территории общего пользования
	шт.
	1

	1.6
	Для образовательных учреждений
	шт.
	-

	1.7
	Для спортивных сооружений
	шт.
	1

	1.8
	Для объектов правопорядка
	шт.
	-



11. Информация о земельных участках, подлежащих резервированию и (или) изъятия для государственных и муниципальных нужд и земельных участка отнесенных к территориям общего пользования.

Настоящим проектом не предусматривается  резервирование земельных участков для муниципальных и государственных нужд.
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