
Администрация Новоржевского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_14.08.2024____ №___287_____
                               г. Новоржев
Об утверждении Программы по проверке готовности 

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 

энергии на территории Новоржевского муниципального округа 

к отопительному периоду 2024-2025 годов

       В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, зарегистрированного в Министерстве Юстиции Российской Федерации 24.04.2013 года, рег. № 28269 Администрация Новоржевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Утвердить Программу по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории  Новоржевского муниципального округа к отопительному периоду 2024-2025 годов согласно приложению.
       2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

       3. Разместить на официальном сайте Новоржевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Новоржевского муниципального округа по ЖКХ, дорожной деятельности, архитектуре, градостроительству, транспорту и связи Тимофеева Д.А.
Глава Новоржевского муниципального округа                          Л.М. Трифонова
Приложение 

к Постановлению Администрации 

Новоржевского муниципального округа 

от ___________ № _____

ПРОГРАММА 
по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии на территории Новоржевского муниципального округа 
к отопительному периоду 2024-2025 годов
Раздел 1. Общие положения

1.1. Программа по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Новоржевского района к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"  (далее - Закон о теплоснабжении), «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, зарегистрированного в Министерстве Юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года, рег.№ 28269 (далее-Правила).

1.2. Программа определяет порядок действий районной межведомственной комиссии по контролю за ходом подготовки и прохождению отопительного сезона 2024-2025 годов (далее - Комиссия)  при проведении проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории  Новоржевского муниципального округа к отопительному периоду и выдачи им паспортов готовности к отопительному периоду (далее – Паспортов готовности).

1.3. Проверка  теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется Комиссией, утвержденной постановлением Администрации Новоржевского муниципального округа от 17.05.2024 № 184         «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, предприятий и организаций, учреждений социальной сферы района к новому отопительному сезону 2024-2025 годов».

 1.4. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных настоящей Программой.

1.5. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления (далее - потребители тепловой энергии).

В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям:

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

1.6. Результаты проверки  оформляются Актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу согласно Приложению №1. В Акте содержатся  следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

«объект   проверки готов к отопительному периоду»

«объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией.

«объект проверки не готов к отопительному периоду».

Акт составляется в трех экземплярах. Один экземпляр выдается руководителю, второй экземпляр акта приобщается к материалам проверки, третий – направляется в контролирующий орган.

1.7. В случае устранения указанных замечаний к выполнению требований по готовности Комиссией составляется новый Акт.

1.8. Паспорт готовности (согласно Приложению №2) составляется Комиссией по каждому объекту проверки и выдается в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в установленный срок.

1.9. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

1.10. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 1.9 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных  замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Раздел 2. Проведение проверки по оценке готовности к отопительному периоду

2.1. В целях проведения проверки теплоснабжающих  организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.2. При проверке Комиссией теплоснабжающих организаций проверяется выполнение требований на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящей Программой, Комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.3. В целях проведения проверки Комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Раздел 3. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих  организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих к отопительному периоду  должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

Раздел 4. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду  должны быть проверены:

1)  проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

2) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

5) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

6) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

8) работоспособность защиты систем теплопотребления;

9) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

10) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

11) плотность оборудования тепловых пунктов;

12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

13) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в Приложении №3.

Приложение N 1

к  программе по проверке  готовности

к отопительному периоду
АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

    __________________________                                                                            "__" _________________ 20__ г.

     (место составления акта)                                                                                                (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

                                         (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "___" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

      (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

                    готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. 

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

     (полное наименование, теплоснабжающей  организации,  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

              (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>
Председатель комиссии:    _________________________________________________

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

                                    (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

                                    (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

                                                      теплоснабжающей организации, потребителя

   тепловой энергии, в отношении которого 

проводилась проверка готовности

     к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение N 2

к Программе по проверке готовности

к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

 полное наименование, теплоснабжающей организации,  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

                                     ______________________________________

                                     (подпись, расшифровка подписи и печать

                                      уполномоченного органа, образовавшего

                                         комиссию по проведению проверки
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Приложение N 3

к Программе по проверке готовности 

к отопительному периоду

Критерии

Надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии

С учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы не отключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

                                                                                                                                         Таблица N 1

	   Наименование    

    показателя     
	     Расчетная температура наружного воздуха для     

    проектирования отопления t °C (соответствует     

   температуре наружного воздуха наиболее холодной   

          пятидневки обеспеченностью 0,92)           

	
	минус 10 
	 минус 20 
	 минус 30 
	 минус 40 
	 минус 50 

	Допустимое         

снижение     подачи

тепловой   энергии,

%, до              
	   78    
	    84    
	    87    
	    89    
	    91    


[image: image1.png]


